**6路单盘位NVR**

**型号：JVS-ND6061-H-HP**



**产品特点**

1、支持公有云、融视云、国标协议，可实现秒连、一键远程、网络即插即用；

2、支持H.265视频编码码流，支持H.265、H.264设备混合接入；

3、支持ONVIF协议，确保网络视频监控产品的互连互通；

4、嵌入式Linux实时操作系统，实现对IPC的集中管理、集中预览、集中录像、报警等多种实用功能；

5、支持内置喇叭，实现视频录像的实时监听，支持语音报警；

6、支持自动搜索添加IPC设备，实现零操作显示视频监控图像；

7、支持小维助手、工程小助手、一键设置IP等功能，通过智能分析可解决施工期间遇到的线路检查、问题排查、IPC连接异常等各类问题；

8、支持画面侦测报警，每画面可设置4个单独侦测区域；

9、支持日志、录像、图片等信息的查询及备份；

10、录像文件的格式为MP4，可以通过暴风影音、迅雷看看、Realplayer等常规播放器直接打开播放；

11、远程监控客户端可支持云视通网络监控系统、手机监控系统；

12、支持VGA和HDMI接口同时输出视频信号（同源），支持高清2K输出；

13、支持移动侦测、区域入侵、绊线检测、客流量统计、场景变更、遮挡报警等多项智能分析；

14、最大支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放；

15、支持报警弹窗、语音报警、邮件报警、手机端报警推送，报警信息随时随地都知道；

16、支持1个SATA接口；

17、支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览；

18、便捷的UI操作界面，支持一键开启录像功能。



**产品规格**

型号： JVS-ND6061-H-HP

网络视频输入： 6路500万

是否支持800W： 是

视频输出 HDMI：3840×2160@30Hz/2560×1440@30Hz/1920×1080/1440×900/1280×1024/1280×720/1024×768

 VGA：1920×1080/1440×900/1280×1024/1280×720/1024×768

音频输出： 内置喇叭/HDMI

视频压缩标准： H.264/H.265

视频接入能力： 6路500万

音频压缩标准： G.711

硬盘类型： 1个 SATA接口

硬盘个数： 1个(最大支持10T)

文件格式： 日志：\*.txt/图片：\*.JPG/录像：\*.mp4

日志条数： 无固定上限（3个月）

USB（备份）： 支持U盘/移动硬盘   FAT32格式

录像类型： 自动/定时/报警/移动检测/智能分析

录像模式： 循环覆盖

回放模式： 1路500万/1路400万/1路300万/4路200万

回放控制： 前进/后退30秒

 快退/快进：2X 4X 8X 16X

 慢放：1/2X 1/4X 1/8X 1/16X

 后退：关键帧后退

 单帧播放

搜索模式： 通道号/录像类型/日期

以太网： 10M/100M 自适应

最大远程路数： 32路局域网/16路广域网

协议支持： TCP/IP，DHCP，UDP，SMTP，NTP

接入协议： 标配ONVIF、云视通2.0、兼容

客户端监视： vms-6100客户端/手机监控

onvif服务： 支持

融视云： 支持

公有云： 支持

GB28181 ：支持

开启/关闭云视通服务： 支持

指示灯： POWER HDD NET

内置喇叭： 支持

VGA/数量/最高分辨率： 1个VGA接口/1920\*1080

HDMI/数量/最高分辨率： 1个HDMI接口/3840×2160@30Hz

网络接口： 1个 RJ-45接口

USB接口：（数量及样式） 2个 USB2.0(两卧式)

控制设备： 鼠标

手机操作系统： Android/IOS

支持协议： TCP/UDP

报警通知方式： 发送到远程客户端/邮件报警

电子放大： 支持

USB修复： 支持

区域遮挡： 支持

视频丢失报警： 支持

报警抓图： 支持

广告功能： 支持

小维助手： 支持

手势密码： 支持

4画面主码流预览： 支持

智能抓拍（人形）： 支持

特色功能：支持区域入侵、拌线入侵、徘徊检测、拿取遗留、人群密度、快速移动、场景变更、烟火检测、音频检测、客流量统计、视频遮挡、虚焦报警

报警弹窗： 支持

密码导出： 支持

快速通道设置： 支持

信号强度显示： 支持

喇叭功能： 支持内置喇叭

自动搜索出图： 支持

双光设置： 支持

高级设置： 双光模式

邮件报警优化： 邮件报警显示NVR相关信息

客流量统计： 支持

系统语言支持： 中文/英文

移动检测： 支持

视频丢失： 支持

IPC开关量报警： 支持

报警预录： 支持

工作温度： -10℃～+55℃

工作湿度： 10%～90%

电源： DC12V

功率： ≦10W（不含硬盘）

语言： 中、英

尺寸(W×H×D)mm： 260\*47.5\*225

重量(g)： ≦1000（不含硬盘）