
**24路四盘位NVR**

**型号：**

**JVS-ND4244-H-HP**





**产品特点**

1. 支持4个硬盘指示灯，2个网络指示灯，1个温度报警灯
2. 支持24路500W接入，支持800W接入
3. 支持温度检测、电压检测
4. 支持2个高速风扇散热
5. 采用云视通+技术进行网络远程监控，可实现秒连、一键远程、网络即插即用
6. 支持H.265视频编码码流，支持H.265、H.264设备混合接入
7. 支持ONVIF协议，确保网络视频监控产品的互连互通
8. 嵌入式Linux实时操作系统，实现对IPC的集中管理、集中预览、集中录像、报警等多种实用功能
9. 支持音频压缩，实现视频录像的实时监听
10. 支持自动搜索添加IPC设备，实现零操作显示视频监控图像
11. 支持工程小助手、一键设置IP功能，通过智能分析可解决施工期间遇到的线路检查、问题排查、IPC连接异常等各类问题
12. 支持画面侦测报警，每画面可设置4个单独侦测区域
13. 支持日志、录像、图片等信息的查询及备份
14. 录像文件的格式为MP4，可以通过暴风影音、迅雷看看、Realplayer等常规播放器直接打开播放
15. 远程监控客户端可支持云视通网络监控系统、手机监控系统
16. 支持VGA和HDMI接口同时输出视频信号（同源），支持高清4K输出
17. 支持移动侦测、区域入侵、绊线检测、客流量统计、场景变更、遮挡报警等多项智能分析
18. 最大支持500万像素高清网络视频的预览、存储与回放
19. 支持录像文件按时间打包；
20. 支持4个SATA接口；
21. 支持事件回放
22. 支持重要录像文件加锁保护功能
23. 支持磁盘检测SMART
24. 支持GB28181
25. 支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览；
26. 便捷的UI操作界面，支持一键开启录像功能；



**产品规格**

型号 JVS-ND4244-H-HP

网络视频输入 24路500W

是否支持800W 支持800W

视频输出 "HDMI：3840×2160@30Hz/2560×1440@60Hz/2560×1440@30Hz/1920×1080/1440×900/1280×1024/1280×720/1024×768

VGA：1920×1080/1440×900/1280×1024/1280×720/1024×768"

音频输入 RCA输入

音频输出 RCA输出、HDMI输出

视频压缩标准 H.264/H.265

视频接入能力 24路500W

音频压缩标准 G.711

硬盘类型 4个 SATA接口

硬盘个数 4个(最大支持10T)

文件格式 日志：\*.txt/图片：\*.JPG/录像：\*.mp4

日志条数 无固定上限（3个月）

USB（备份） 支持U盘/移动硬盘   FAT32格式

硬盘检测 支持

录像类型 自动/定时/报警/移动检测/智能分析

录像模式 循环覆盖

回放模式 1路500万/1路400万/1路300万/4路200万

回放控制 "前进/后退30秒

快退/快进：2X 4X 8X 16X

慢放：1/2X 1/4X 1/8X 1/16X

后退：关键帧后退

单帧播放"

搜索模式 通道号/录像类型/日期

以太网 10M/1000M 自适应

最大远程路数 64路局域网/32路广域网

协议支持 TCP/IP，DHCP，UDP，SMTP，NTP

接入协议 标配ONVIF、云视通2.0、兼容

客户端监视 vms-6100客户端/手机监控

onvif服务 支持

融视云 支持

公有云 支持

GB28181 支持

开启/关闭云视通服务 支持

指示灯 电源x1、硬盘x4、网络x2、故障x1

蜂鸣器 支持

内置喇叭 不支持

VGA/数量/最高分辨率 1个VGA接口/1920\*1080

HDMI/数量/最高分辨率 1个HDMI接口/3840×2160@30Hz

前面板是否带按键（按键说明） 否

网络接口 2个 RJ-45接口

USB接口（数量及样式） 3个 USB2.0(两卧式+前面板USB)

云台接口 支持

控制设备 鼠标

遥控器开关机 不支持

报警输入/数量 6路

报警输出/数量 1路

手机操作系统 Android/IOS

支持协议 TCP/UDP

画面布局 1/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24

报警通知方式 发送到远程客户端/邮件报警/

电子放大 支持

USB修复 支持

语音对讲 支持

区域遮挡 支持

视频丢失报警 支持

报警抓图 支持

广告功能 支持

小维助手 支持

手势密码 支持

4画面主码流预览 支持

智能抓拍（人形） 支持

区域入侵/绊线入侵、人群密度/快速移动、场景变更、客流量、视频遮挡、虚焦检测 支持区域入侵、拌线入侵、徘徊检测、拿取遗留、人群密度、快速移动、场景变更、烟火检测、音频检测、客流量统计、视频遮挡、虚焦报警

配额模式 支持

RAID模式 不支持

报警弹窗 支持

快速通道设置 空白通道点击加号快速跳转到通道设置

信号强度显示 支持

自动搜索出图 支持

组网管理 支持

高级设置 双光模式

邮件报警优化 邮件报警显示NVR相关信息

客流量统计 支持

系统语言支持 中文/英文

移动检测 支持

视频丢失 支持

IPC开关量报警 支持

报警预录 支持

设备报警 支持

高抛检测 支持

电动车检测 支持

工作温度 -10℃～+55℃

工作湿度 10%～90%

电源 DC12V

功率 ≦10W（不含硬盘）

语言 中、英

尺寸(W×H×D)mm 260\*47.5\*225

重量(g) ≦1000（不含硬盘）