

JVS-U3C-ES

300万智能高清网络云台摄像机

* 最大分辨率可达2304\*1296P，300W高像素清晰画质
* 双向语音实时对讲，如面对面真实
* 默认采用H.265视频编码格式
* ICR红外滤片式自动切换，日夜不间断监控
* 智能追踪，实时跟拍
* 自带AP热点，无网也可实时监控
* AI婴儿啼哭侦测，精准识别并安抚
* 支持猫狗的宠物检测，支持APP设置萌宠看护区域
* 对讲喇叭加大，独立发声音腔单元；对讲声音更加通透嘹亮、清晰
* 支持Onvif协议、公有云协议、融视云协议

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **显示** | | |
| 图像传感器 | 1/2.9' 高性能CMOS传感器 | |
| 码流 | 双码流 | |
| 主码流分辨率帧率 | 主码流：2304\*1296（默认）,25fps | |
| 子码流分辨率帧率 | 次码流：704\*576（默认）,25fps | |
| 有效像素 | 300万，2304\*1296P | |
| 视频压缩标准 | H.265(默认）/H.264 | |
| 视频码率 | 高清：256～4096Kbps  标清：68～1024Kbps | |
| 宽动态 | 数字宽动态 | |
| 同步方式 | 内同步 | |
| 信噪比 | 55.4dB | |
| 最低照度 | 0Lux（补光灯开) | |
| **镜头** | | |
| 接口类型 | | M12 |
| 光圈类型 | | 固定光圈 |
| 最大光圈数 | | F2.0 |
| 镜头搭配 | | 定焦4mm |
| 镜头可视角度 | | 水平视场角：74.1°；垂直视场角：40.5°；对角线视场角：86.9° |
| **补光** | | |
| 补光类型 | | 4颗红外灯 |
| 补光距离（m） | | 最远可达12m（实验室环境测试数据，具体以产品使用场景测试为准） |
| **图像** | | |
| 图像风格 | | 支持标准、柔和、通透三种场景模式 |
| 日夜切换模式 | | 自动切换、定时切换、白天模式、夜晚模式 |
| 视频调节 | | 支持对比度、亮度、饱和度、锐度调节 |
| 图像增强 | | 夜视优化、数字3D降噪、智能去雾、自动曝光、自动白平衡控制 |
| **音频** | | |
| 音频环境噪声过滤 | | 支持 |
| 音频采样率 | | ≥8kHz |
| 音频压缩标准 | | G711A（默认）/G711U |
| 音频压缩码率 | | 64kbps |
| **网络** | | |
| 浏览器 | | 支持IE8+,Chrome18+,Firefox5.0+,Safari5.02+浏览器、支持中英文语言 |
| 同时预览路数 | | 云视通2.0连接10个客户端16个流（UDP最多支持两个客户端） |
| 浏览器 | | G711A（默认）/G711U |
| 接入协议 | | 标配ONVIF |
| 网络传输 | | 内置中维云视通传输协议 |
| 用户权限 | | 最多13个用户，分3级权限：管理员、普通用户和访客 |
| 网络协议 | | 标准HTTP,TCP/IP,ICMP.RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,DHCP,DNS |
| 无线协议 | | IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz |
| 有线协议 | | 10/100M/以太网网口自适应 |
| **接口** | | |
| 音频 | | 内置1个MIC，内置1个扬声器 |
| 网络 | | 1个10/100M自适应以太网网口 |
| 电源供电接口 | | Micro USB |
| TF卡槽 | | 支持\*1 |
| 复位按键 | | 轻触按键\*1 |
| **功能** | | |
| OSD信息设置 | | 支持OSD大字体功能、OSD报警闪烁、OSD与时间分开设置位置的功能 |
| 增益控制 | | 自动 |
| 网络对时 | | 支持 |
| 定时重启 | | 支持 |
| 智能去雾 | | 支持 |
| 隐私遮挡 | | 同时支持 8个遮挡区域 |
| 画面设置 | | 画面镜像、画面翻转 |
| IP自适应 | | 支持自动适应IP地址可选功能 |
| 智能分析 | | 区域入侵/绊线 |
| 远程操作 | | 系统管理、音视频管理、图像管理、网络管理、智能分析、报警管理、存储管理、云台控制 |
| 移动侦测 | | 支持 |
| 人形追踪 | | 支持 |
| 网络切换 | | 支持 |
| 配网方式 | | 有线扫码直连/AP配网/Wi-Fi二维码+声波辅助配网 |
| 婴儿啼哭检测 | | 支持 |
| 宠物检测 | | 支持 |
| 云台校准 | | 支持 |
| 网络切换 | | 支持 |
| 整点报时 | | 支持 |
| 检测报警 | | 邮件报警、客户端报警、手机App推送 |
| **整机** | | |
| 工作温度 | | -10℃~+55℃ |
| 工作湿度 | | 10%~95%RH,无冷凝 |
| 供电方式 | | Micro USB 2.0 |
| 电源输出 | | 5V⎓1.5A |
| 颜色/材质 | | 哑光磨砂白色，ABS+PC |
| 整机尺寸 | | 80\*80\*119mm |
| 净重 | | 约220g |
| 安装方式 | | 吸顶倒装或桌面平置 |

